|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Granular Urea | | |  |
| ****Property**** | **Unit** | **Test Method** | **Value** |
| Nitrogen Content | **Wt%** | **ISO 5315** | **46 min.** |
| Moisture | **Wt%** | **ISO 2753** | **0.5 max.** |
| Biuret | **Wt%** | **ISO 2754** | **1 max.** |
| Particle size(2-4 mm) | **%** | **ISO 8397** | **90 min.** |
| Formaldehyde | **Wt%** | **BS-6806-1** | **0.55 max.** |